1. **Pekenberg**

**„Stangenholz“ , Alter ca. 65 Jahre - BHD 10 – 20 cm schlagen, transportieren und**

* **bis BHD 10 - 1,60 m - schälen**
* **über BHD 10 - ablenken auf 1.00 m alternativ 0,30 m kürzen**



**Diese Arbeiten sind Grundlage für den Zaunbau der durch hohen Verbiss erforderlich ist**